1. מצב המערכת ההתחלתי- הדלת סגורה והמנעול נעול, מסך הLCD מציג ""door is locked.
2. לחץ על כפתור "למטה" בשלט. מנוע הסרבו יפתח את המנעול ל2 שניות, מסך הLCD יציג unlocking now"". אם לא עברת לשלב 3 תוך 2 שניות, המערכת תעבור לשלב 5.
3. הזז את המגנט לפתיחת הדלת. אם 2 השניות עברו ישמע צפצוף ותידלק נורת אזהרה. והLCD יציג "close the door".
4. סגור את הדלת.
5. הצפצוף והנורה ייפסקו, המנוע ינעל את המנעול, וLCD יציג "locking now"
6. חזרה למצב ההתחלתי.