הוראות הפעלה – Arduino2\_PIDController:

1. יש לחבר את הבקר לH-Bridge ולמנוע בהתאם להוראות מהתרגול.
2. יש להדק את הקרש אליו מחובר המנוע לשולחן כך שהמטוטלת תוכל להסתובב ב360 מעלות ללא מפריע.
3. לחבר לחשמל את המתג
4. יש לתת מכה לא חזקה מידי על המטוטלת לאחד הצדדים ולהמתין להתייצבותה
5. ניתן לחזור חלילה על התהליך.